Πηγές Δεδομένα

Α) RESOFFICE για απΕ ανά νομό και τύπο ΑΠΕ με πληροφορίες άδεις

Β) ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ: Παραγωγή στα νησιά και εγκατεστημένη ισχύ.

Γ) ΑΔΜΗΕ: Ισοζυγιο με εξωτερικό, τι παρήγαγε η κάθε μονάδα, τι μεγιστο ελάχιστο είχα στο Ηπειρωτικό <https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/miniaia-deltia-energeias> , πόσες Απε ανά περιφέρεια

Δ) Στατιστική υπηρεσία: <http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE> , εγκατεστημένη ισχύς ανά νομό, κατανομή της ζήτησης ανά τελική χρήση και νομό

Κλιματιστικό 18000Btu, COP=5

Ηλεκτρική κατανάλωση (ισχύς) 18000/5=3600btu

3600\*1054,3 joule/3600 = 1054.3Wh