[{"id":"ab6fe19f.692e9","type":"serial in","z":"54b0dfff.14367","name":"arduino","serial":"eedad11a.eeb72","x":70,"y":40,"wires":[["75e56e9d.37a4b","372ee87f.7d5408"]]},{"id":"75e56e9d.37a4b","type":"debug","z":"54b0dfff.14367","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":650,"y":40,"wires":[]},{"id":"a62925ce.1648f8","type":"serial out","z":"54b0dfff.14367","name":"arduino","serial":"eedad11a.eeb72","x":620,"y":420,"wires":[]},{"id":"61132dbc.9b9024","type":"debug","z":"54b0dfff.14367","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":630,"y":500,"wires":[]},{"id":"789863f9.8f44fc","type":"function","z":"54b0dfff.14367","name":"","func":"var message = msg.payload;\nvar strled = \"LED=\";\nvar str = '' + message;\nwhile (str.length < 3) {\n str = '0' + str;}\nvar newmsg={payload:strled+str}\nreturn newmsg;\n/\*\n\*\*\*\*\*MONO GIA TO SIGEKRIMENO NODE\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\nvar cnt=context.get('count') || 0;//kaloume\ncnt +=1; //xrisi\nmsg.payload=\"F1 \"+msg.payload+\" \"+cnt;\ncontext.set('count',cnt); //save\nreturn msg;\n\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\n\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*GIA OLO TO FLOW\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\nvar cnt=flow.get('count') || 0;\nflow.set('count',cnt);\n\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\n\*\*\*\*\*\*\*\*\*GIA OLA TA FLOWS\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\nvar cnt=global.get('count') || 0;\nglobal.set('count',cnt);\n\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\n\*/","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":420,"wires":[["a62925ce.1648f8","61132dbc.9b9024"]]},{"id":"a3030eba.c2d73","type":"ui\_gauge","z":"54b0dfff.14367","name":"","group":"a2854217.f7e35","order":1,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"pot","label":"bits","format":"","min":0,"max":"1023","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"500","seg2":"800","x":630,"y":80,"wires":[]},{"id":"68cad0ba.73535","type":"ui\_slider","z":"54b0dfff.14367","name":"slider","label":"PWM","group":"9140ecc6.dcfca","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"topic":"led","min":0,"max":"100","step":1,"x":70,"y":380,"wires":[["789863f9.8f44fc","46a15d01.51bde4","fe56a22b.8d7c8"]]},{"id":"46a15d01.51bde4","type":"debug","z":"54b0dfff.14367","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":350,"y":460,"wires":[]},{"id":"372ee87f.7d5408","type":"switch","z":"54b0dfff.14367","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"btwn","v":"0","vt":"num","v2":"1023","v2t":"num"},{"t":"cont","v":"hello","vt":"str"},{"t":"cont","v":"bye","vt":"str"},{"t":"cont","v":"led is on","vt":"str"},{"t":"cont","v":"led is off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":5,"x":130,"y":180,"wires":[["a3030eba.c2d73"],["f7538165.f775c","b241f78a.a213b8"],["b241f78a.a213b8","f6e0a291.861a5"],["d5911b11.624f48"],["d5911b11.624f48"]]},{"id":"f7538165.f775c","type":"ui\_audio","z":"54b0dfff.14367","name":"hello","group":"a2854217.f7e35","voice":"en-US","always":true,"x":630,"y":120,"wires":[]},{"id":"fc4dc50.f582138","type":"ui\_audio","z":"54b0dfff.14367","name":"bye","group":"a2854217.f7e35","voice":"en-US","always":true,"x":670,"y":280,"wires":[]},{"id":"b241f78a.a213b8","type":"ui\_text","z":"54b0dfff.14367","group":"a2854217.f7e35","order":4,"width":0,"height":0,"name":"","label":"greetings","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","x":640,"y":160,"wires":[]},{"id":"fe56a22b.8d7c8","type":"ui\_text","z":"54b0dfff.14367","group":"9140ecc6.dcfca","order":2,"width":0,"height":0,"name":"","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","x":350,"y":500,"wires":[]},{"id":"7e66d106.c2e8d","type":"ui\_button","z":"54b0dfff.14367","name":"","group":"9140ecc6.dcfca","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":true,"label":"LED ON/OFF","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"BTN=xxx","payloadType":"str","topic":"","x":100,"y":300,"wires":[["a62925ce.1648f8"]]},{"id":"f6e0a291.861a5","type":"change","z":"54b0dfff.14367","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"bye","fromt":"str","to":"good-bye","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":220,"wires":[["fc4dc50.f582138"]]},{"id":"d5911b11.624f48","type":"ui\_text","z":"54b0dfff.14367","group":"9140ecc6.dcfca","order":4,"width":0,"height":0,"name":"","label":"led status","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","x":540,"y":340,"wires":[]},{"id":"eedad11a.eeb72","type":"serial-port","z":"","serialport":"COM7","serialbaud":"9600","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","newline":"\\n","bin":"false","out":"char","addchar":false,"responsetimeout":"10000"},{"id":"a2854217.f7e35","type":"ui\_group","z":"","name":"inputs","tab":"22e77dad.00f7a2","disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"9140ecc6.dcfca","type":"ui\_group","z":"","name":"outputs","tab":"9fbd1959.8ddc98","disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"22e77dad.00f7a2","type":"ui\_tab","z":"","name":"INPUTS","icon":"dashboard"},{"id":"9fbd1959.8ddc98","type":"ui\_tab","z":"","name":"OUTPUTS","icon":"dashboard"}]